{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["PRN-BA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":26,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PRN-BA","index":0,"n_rows":60,"n_cols":6,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Nr.p.k.","Darbu nosaukums","Mēra vienība","Daudzums","Vienības cena, EUR","Summa,  EUR"]
[1,2,3,4,5,6]
[1,"Sagatavošanas darbi"]
[1.1000000000000001,"Trases izspraušana un nostiprināšana dabā","m",222.65]
[1.2,"Betona plātņu demontāža h=10cm","m2",245]
[1.3,"Betona apmaļu nojaukšana brauktuvei un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni","m",118]
[1.4,"Asfaltbetona seguma zāģēšana betona apmaļu izbūvei","m",103]
[1.5,"Asfaltbetona seguma demontāža vid 15cm","m2",118]
[1.6,"Asfaltbetona seguma demontāža savienojuma izbūvei","m2",80]
[1.7,"Koku zāģēšana ar celmu raušanu un transprotēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni","gab.",8]
[1.8,"Darbu organizācija būvdarbu laikā","kpl",1]
[2,"Zemes klātne"]
[2.1,"Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni","m3",90]
[2.2000000000000002,"Zemes klātnes ierakuma būvniecība un grunts transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni","m3",312]
[2.2999999999999998,"Zemes klātnes uzbēruma būvniecība","m3",46]
[2.4,"Ievalku rakšana un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni h=30cm","m2",170]
[3,"Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas"]
[3.1,"Salturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā brauktuvei","m3",72]
[3.2,"Salturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā ietvei","m3",205]
[3.3,"Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošās kārtas 2/5 būvniecība 5cm biezumā (N-III klase)","m2",{"$f":"564+80","v":644}]
[3.4,"Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/45 būvniecība 15cm biezumā (N-III klase)","m2",564]
[3.5,"Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta 0/45 būvniecība 12cm biezumā (N-III klase)","m2",180]
[3.6,"Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta 0/56 būvniecība 16cm biezumā (N-III klase)","m2",180]
[3.7,"Nesaistītu minerālmateriālu pamata 0/45 būvniecība ietves betona apmalēm 10cm biezumā (N-III klase)","m2",148]
[3.8,"Nesaistītu minerālmateriālu pamata 0/56 būvniecība ielas betona apmalēm 20cm biezumā (N-III klase)","m2",126]
[4,"Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas"]
[4.0999999999999996,"Karstā asfalta dilumkārta AC 16 surf 70/100 6cm","m2",180]
[5,"Konstrukcijas"]
[5.0999999999999996,"Ielu betona apmaļu 100.30.15 uzstādīšana uz betona C30/37 pamata","m",102]
[5.2,"Ielu betona apmaļu 100.22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 pamata","m",105]
[5.3,"Ielu betona apmaļu 100.30/22.15 K. uzstādīšana uz betona C30/37 pamata","m",8]
[5.4,"Ielu betona apmaļu 100.30/22.15 L. uzstādīšana uz betona C30/37 pamata","m",6]
[5.6,"Ietves betona apmaļu 100.20.08 uzstādīšana uz betona C30/37 pamata","m",387]
[5.7,"Betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā ietvei","m2",564]
[5.8,"Betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā brauktuvei","m2",80]
[5.9,"Dalītās P/E aizsargcaurules ø110mm, 750kN izbūve","m",213]
[5.0999999999999996,"Lūkas pārsedzes (peldošā tipa,D400 klase) nomaiņa (nepieciešamības gadijumā izbūvējot jaunas aku parsedzes, aku grodus un betona gredzenus","gab.",2]
[5.1100000000000003,"Taktilā bruģa seguma izbūve h=6cm (platums 40cm) un nesaistītu minerālmateriālu 2/5 izlīdzinošās kārtas izbūve h=3cm","m2",10.6]
[5.12,"Vadlīniju bruģa seguma izbūve h=6cm (platums 20cm) un nesaistītu minerālmateriālu 2/5 izlīdzinošās kārtas izbūve h=3cm","m2",2.5]
[5.13,"Betona bruģa ((PRIZMA 200X100X60mm) seguma izbūve h=6cm (platums 20cm) un nesaistītu minerālmateriālu 2/5 izlīdzinošās kārtas izbūve h=3cm","m2",5.5]
[6,"Aprīkojums"]
[6.1,"Auglīga augsne 10cm biezumā, apsēta ar daudzgadīgu zālienu","m2",{"$f":"350*1.2","v":420}]
[6.2,"Trases brīdinājuma stabiņu pārcelšana","gab.",1]
[6.3,"Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana","gab.",2]
[6.4,"Ceļa zīmju metāla konsolveida stabu uzstādīšana","gab.",2]
[6.5,"Esošo ceļa zīmju un to stabu pārcelšana","gab.",1]
[6.6,"Ceļa zīmju un to stabu demontāža","gab.",3]
[6.7,"Ceļa zīmes Nr. 121 uzstādīšana","gab.",1]
[6.8,"Ceļa zīmes Nr. 201 (350x350mm) uzstādīšana","gab.",1]
[6.9,"Ceļa zīmes Nr. 323 uzstādīšana","gab.",2]
[6.1,"Ceļa zīmes Nr. 417 (350mm) uzstādīšana","gab.",2]
[6.11,"Ceļa zīmes Nr. 418 (350mm) uzstādīšana","gab.",2]
[6.12,"Ceļa zīmes Nr. 803 uzstādīšana","gab.",2]
[6.13,"Soliņu \"4447\"  vai analogu uzstādīšana","kompl.",2]
[6.14,"Atkritumu urnu \"UB03\" vai analogu uzstādīšana","kompl.",1]
[6.15,"Koku vainagu veidošanu un sauso zaru izzāģēšana saglabājamiem kokiem","gab.",9]
[]
[]
["Piezīmes:"]
["1. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvdarbu veicējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu."]