**APSTIPRINĀTS**

2017.gada 18. septembra

 Iepirkumu komisijas sēdē

 (protokols Nr.4)

18.09.2017.

Saulkrastos

Par atklātā konkursa „**Sešu ielu pārbūve un divu ielu izbūve Saulkrastu novadā**” nolikumu.

Šis dokuments ir neatņemama atklātā konkursa „**Sešu ielu pārbūve un divu ielu izbūve Saulkrastu novadā**” ar ID Nr. SND 2017/18/ERAF nolikuma sastāvdaļa un jāņem vērā un attiecas uz visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu.

***Komisija sniedz šādus skaidrojumus par iepirkuma Nolikumu:***

|  |
| --- |
|  |
| **1.jautājums** | Konkursa nolikuma 19.1.punktā pretendentam tiek izvirzīta prasība par pieredzi divu līdzvērtīgu būvdarbu objektu izpildē. Savukārt no minētās prasības apakšpunktiem izriet, ka par līdzīga rakstura būvdarbiem tiks atzīti norādītajiem nosacījumiem atbilstoši līgumi. Līdzīgas prasības tiek izvirzītas arī Konkursa nolikuma 19.2.1.punktā attiecībā uz atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi.Līgums ne vienmēr atbilst objektu skaitam, proti pastāv būvdarbu vai būvniecības līgumi, kuru ietvaros tiek realizēti vairāki būvprojekti. Arī konkrētajā gadījumā tiks noslēgts viens būvdarbu līgums par vairāku būvprojektu, tas ir, objektu realizāciju.Tādēļ lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Konkursa nolikuma 19.1.punktā un 19.2.1.punktā pretendentam un atbildīgajam būvdarbu vadītājam tiek prasīta pieredze līgumos un minētajās prasībās norādīto pieredzi jāapliecina ar pieredzi, kas iegūta līgumu, nevis objektu izpildē. |
| **Atbilde** | Iepirkuma komisija informē, ka, atklātā konkursa nolikumā tiks veikti grozījumi. Papildus informācija par iepirkuma dokumentācijā veiktajiem grozījumiem tiks publicēta pasūtītāja mājas lapā pie attiecīgā iepirkuma pēc tam, kad attiecīgie grozījumi tiks saskaņoti un publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. |
| **2.jautājums** | Vai uz šo projektu attiecas un nepieciešams piegādāt gaismekļus atbilstoši "Latvijas Valsts ceļu" vispārējām kvalitātes prasībām?Lūdzam Jums papildus sniegt informāciju par gaismekļu kvalitātes prasībām. Ceļu specifikācijas 2017 "Vispārējās valsts autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam". |
| **Atbilde** | Komisija paskaidro, ka ielu apgaismojuma izbūve jāveic saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. Gaismekļu kvalitātes minimālās prasībām jābūt ne sliktākām kā projektā norādītajiem gaismekļiem (skatīt projektu). |
| **3.jautājums** | Par lietus ūdens kanalizācijas darbu apjomu neatbilstību Ostas ielāKonkursa nolikumam pievienotajā tāmju veidnē “snd 2017 18 TĀME Ostas iela 7 OBJEKTS”, kas atrodama mapē “02\_SND-2017-18-ll-pielikums-tames.zip”, lokālās tāmes Nr.2 darbu apjomu un materiālu pozīcijas neatbilst būvprojektā “Ostas ielas pārbūve, Saulkrastos, Saulkrastu novadā” un tam pievienotajā sarakstā “Materiālu un darbu saraksts LKT sadaļai Ostas iela” norādītajam darbu apjomam un materiālu pozīcijām.Lai sagatavotu Konkursa nolikumam atbilstošu finanšu piedāvājumu Ostas ielas lietus ūdens kanalizācijas izbūvei, nepieciešama informācija par to, kurā Konkursa nolikumam pievienoti dokumentā norādītie darbu apjomi un materiālu pozīcijas pretendentiem ir jāizceno. Lūdzam Pasūtītāju precizēt Ostas ielas lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbu un materiālu apjomus (t.sk. pozīciju “Zemes darbi” un “Materiāli un montāža” pozīcijas). |
| **Atbilde** |  Iepirkuma komisija informē, ka, atklātā konkursa nolikumā tiks veikti grozījumi. Papildus informācija par iepirkuma dokumentācijā veiktajiem grozījumiem tiks publicēta pasūtītāja mājas lapā pie attiecīgā iepirkuma pēc tam, kad attiecīgie grozījumi tiks saskaņoti un publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. |
| **4.jautājums** | Vai darba daudzumu sarakstā un būvprojektā nav kļūda attiecībā uz visām pozīcijām, kurās ir **Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārtas izbūve?**Jo dotajos apjomos visās attiecīgajās pozīcijās darba daudzums ir **kvadrātmetros**, bet, salīdzinot ar izbūvējamo bruģa apjomu, tas ir par mazu.Ja tos pašus apjomus uztver kā **kubikmetrus,** tad Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārtas izbūves apjomi sakrīt ar bruģa apjomu un būtu atbilstoši. Pirmās ielas izbūve – pozīcijas Nr. 4.5., 5.4., 6.2., 7.2.;Svētku ielas izbūve - pozīcijas Nr. 4.5., 5.4., 7.2.; |
| **Atbilde** | Komisija paskaidro, ka apjomos visās attiecīgajās pozīcijās darba daudzums ir kubikmetri. |

Lai iepazītos ar veiktajiem grozījumiem atklāta konkursa nolikumā un tā pielikumos, lūdzam Jūs tuvākā laikā iepazīties ar konkursa nolikuma un tā pielikumu aktuālo versiju Saulkrastu novada domes interneta vietnē: <http://saulkrasti.lv/2017-3/>

 Papildus informējam, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 35.panta trešo daļu tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.