

**Saulkrastu novada pašvaldība**

**SAULKRASTU KULTŪRAS CENTRS**

Reģistrācijas Nr. 90012030548

Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161,

tālrunis 67954179, e-pasts: kultura@saulkrasti.lv

**Saulkrastos**

09.02.2023.

**TIRGUS IZPĒTE\***

**„****Skaņas, gaismas aparatūras un skatuves drapērija noma Saulkrastu kultūras centra pasākumiem”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums:** | Saulkrastu kultūras centrs |
| **Juridiskā adrese** | Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV – 2161 |
| **Reģistrācijas numurs** | LV 50900027911 |
| **e-pasta adrese** | kultura@saulkrasti.lv |
| **Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un dokumentāciju** | Saulkrastu kultūras centra vadītājas vietniece Beāte Barčevska- Mukāne, tālruņa Nr. 26145759, e-pasts [beate.barcevska@saulkrasti.lv](mailto:beate.barcevska@saulkrasti.lv) |

**2. Tirgus izpētes priekšmets:**

Pilna apjoma skaņas, gaismas tehnikas un skatuves drapērija nodrošinājums saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums).

## 3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:

3.1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz **līdz 2023.gada 13. februārim plkst. 14:00,** nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi – [beate.barcevska@saulkrasti.lv](mailto:beate.barcevska@saulkrasti.lv) vai iesniedz personīgi Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV – 2161 (atsūtot pa pastu). Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā laika netiks vērtēti Tirgus izpētē.

**4. Līguma nosacījumi:**

4.2. Līguma izpildes laiks – no līguma noslēgšanas dienas līdz 2023. gada 24.februārim.

4.3. Līguma izpildes vieta: Saulkrastu novada administratīvā teritorija. Puses par to savstarpēji vienojas līguma izpildes laikā.

**5. Apmaksas nosacījumi:**

Apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pakalpojuma izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas.

**6. Prasības pretendentiem:**

6.1. Pretendentam jābūt pozitīvai pieredzei iepriekšējo **3 *(trīs) gadu laikā vismaz 1 pakalpojuma izpildē, kur veikta pilna apjoma skaņas, gaismas tehnikas nodrošinājums.*** Pretendents iesniedz pieredzes aprakstu un vienu atsauksmi, norādot pasūtītāja kontaktinformāciju. Pakalpojums ir veikts pilnā apmērā.

6.2.Nodrošināt pilna apjoma skaņas, gaismas tehnikas un skatuves drapērija, pamatojoties tehnisko specifikāciju (3.pielikums).

**7. Iesniedzamie dokumenti:**

7.1. Pieteikums dalībai tirgus izpētei un pieredzes apraksts un viena atsauksme atbilstoši 1.pielikumam.

7.2. Finanšu piedāvājums atbilstoši 2.pielikumam.

**8. Piedāvājuma izvēles kritērijs:**

8.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums atbilst visām tirgus izpētes noteikumu prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

8.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas

tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

8.3. Ja nav iesniegts neviens tirgus izpētes noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums vai ir cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un tirgus izpēti pārtraukt.

8.4. Ja pretendenta piedāvātā cena ir augstāka nekā pasūtītājs ir plānojis, tad pasūtītājam ir tiesības atteikties no kādas pozīcijas, kas norādītas tehniskajā specifikācijā vai atteikties no līguma slēgšanas, ievērojot finansiālās iespējas.

**9. Finanšu piedāvājums**

9.1.Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks sniegts tehniskajai specifikācijai atbilstošs pakalpojums.

9.2.Finanšu piedāvājumā cenu norāda **EUR** bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu un līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

9.3.Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām.

9.4. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj visas tehniskajā specifikācijā noteiktās pozīcijas. Ja kādu no tehnikas ierīcēm pretendents nespēj nodrošināt, tā piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu un izslēgts no cenu izpētes.

**10.Cita informācija:**

10.1. Ja Jūsu piedāvājums tiks akceptēts  Saulkrastu novada kultūras centra kontaktpersona sazināsies ar piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu.

10.2. Abpusēja līguma noslēgšanas termiņš pēc rezultātu paziņošanas dienas: 3 darba dienas. Gadījumā, ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības līgumu neparaksta šī punkta noteiktajā termiņā - tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

**11. Pielikumi:**

* 1. Pieteikums tirgus izpētei uz 1 (vienas) lapām;
  2. Finanšu piedāvājums uz 2 (divas) lapām;
  3. Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapas.

Saulkrastu novada kultūras centra vadītāja A. Skudrēna

**Tirgus izpēte „** **Skaņas, gaismas aparatūras un skatuves drapērija noma Saulkrastu kultūras centra pasākumiem”**

**1.Pielikums**

**PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**Pilna apjoma skaņas, gaismas tehnikas un skatuves drapērija nodrošinājums Saulkrastu kultūras centra pasākumiem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | | | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  | | |
| Reģistrācijas numurs: | |  | | |
| Juridiskā adrese: | |  | | |
| Pasta adrese: | |  | | |
| Tālrunis: | |  |  |  |
| E-pasta adrese: | |  | | |
| Vispārējā interneta adrese: | |  | | |
|  | | | | |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu** | | | | |
| Vārds, uzvārds: |  | | | |
| Ieņemamais amats: |  | | | |
| Tālrunis: |  | |  |  |
| E-pasta adrese: |  | | | |

**PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Pakalpojuma īss apraksts, kas apliecina atbilstību Tirgus izpētes 6.1. punktam** | **Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |

\**Pasūtītājam ir tiesības bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pretendentu pārbaudīt iesniegto informāciju un iegūt ziņas no Pretendenta norādītā Pasūtītāja.*

**Tirgus izpēte „ Skaņas, gaismas aparatūras un skatuves drapērija noma Saulkrastu kultūras centra pasākumiem”**

**2.Pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Pilna apjoma skaņas, gaismas tehnikas un skatuves drapērija nodrošinājums Saulkrastu kultūras centra pasākumiem**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***POZĪCIJA*** | ***VIENĪBAS*** | ***CENA PAR***  ***(1 VIENĪBU) EUR*** | **CENA EUR (VISAS VIENĪBAS KOPĀ) BEZ PVN** | **PVN** | **KOPĒJĀ CENA,**  **EUR AR PVN** |
| **18.02.2023.**  **Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs**  **Saulkrasti, Smilšu iela 3** | | | | | | |
| **SKAŅU TEHNIKA** | | | | | | |
| 1. | Zemo un augsto frekvenču skanda | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Subbasu skanda | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Skaņu sistēmas procesors | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Skatuves monitori | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Skaņas pults | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Bezvadu rokas radiomikrofons | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Galvas mikrofoni | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Dinamiskais instrumentu mikrofons | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Vokālais mikrofons | 8 |  |  |  |  |
| 10. | Kondensatora tipa instrumentu mikrofons | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Līniju transformators | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Mikrofona statīvs augstais | 16 |  |  |  |  |
| 13. | Mikrofona statīvs zemais | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Skandu statīvs | 4 |  |  |  |  |
| 15. | Skaņu operators | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Skaņu tehniķis | 2 |  |  |  |  |
| **GAISMU TEHNIKA** | | | | | | |
| 17. | Gaismu vadības pults | 1 |  |  |  |  |
| 18. | DMX spliteris | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Inteliģentie prožektori | 16 |  |  |  |  |
| 20. | Prožektori | 12 |  |  |  |  |
| 21. | Ventilators | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Dūmu sistēma | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Gaismu operators | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Gaismas tehniķis | 2 |  |  |  |  |
| **SKATUVE UN TĀS APRĪKOJUMS UN UZSTĀDĪŠANA** | | | | | | |
| 25. | Skatuves drapērija | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Skatuves tehniķis | 2 |  |  |  |  |
| **PVN 21%:** | | | | | |  |
| **KOPĒJĀ CENA,**  **EUR AR PVN 21%:** | | | | | |  |

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem, darbu veikšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

**Tirgus izpēte „Skaņas, gaismas aparatūras noma Saulkrastu kultūras centra pasākumiem”**

**3.Pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Pilna apjoma skaņas, gaismas tehnikas nodrošinājums Saulkrastu kultūras centra pasākumiem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pozīcija** | **Tehniskā specifikācija** | **Skaits** |
| **18.02.2023.**  **Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs**  **Saulkrasti, Smilšu iela 3** | | | |
| **SKAŅU TEHNIKA** | | | |
| 1. | Zemo un augsto frekvenču skanda | Divjoslu skanda sastāvoša no minimums 1 gab 15''zemo frekvenču skaļruņa un 1 x 3''augsto frekvenču skaļruņa. Meyer Sound, L'Acoustics, d&b audiotechnic, vai analogs | 4 |
| 2. | Subbasu skanda | Subbasu skanda sastāvoša no minimums 1 gab 21''zemo frekvenču skaļruņiem. Meyer Sound, L'Acoustics, d&b audiotechnic, vai analogs | 4 |
| 3. | Skaņu sistēmas procesors | Skaņu sistēmas procesors ar minimums 8 x līnijas ieejām, 4 x AES/EBU ieejām, 4 x mikrofonu ieejām un 4 x AVB ieejām, 4 x līnijas izejām, 4 x AES/EBU izejām un 4 x AVB izejām. Meyer Sound, L'Acoustics, d&b audiotechnic, vai analogs | 1 |
| 4. | Skatuves monitori | Divjoslu skatuves monitoru skanda sastāvoša no minimums 1 gab 8" zemo frekvenču skaļruņiem un 1 x 1,5'' augsto frekvenču skaļruņiem. Meyer Sound, L'Acoustics, d&b audiotechnic, vai analogs | 4 |
| 5. | Skaņas pults | Digitāla skaņu mikšerpults ar minimums 24 x ieeju kanāliem, 12 x AUX izejām, aprīkota ar attiecīgo daudzumu ieejas/izejas blokiem, novietotiem uz skatuves. DiGiCo, MIDAS vai analogs | 1 |
| 6. | Bezvadu rokas radiomikrofons | Bezvadu rokas radiomikrofona komplekts ar dinamisko mikrofona kapsulu, ar minimums 160Mhz maināmu frekvenču diapazonu, DANTE tīkla audio izeju, AES3 audio izeju. Sistēmai jābūt savienojamai ar programmatūru spektra skenēšanai un monitorēšanai. Shure, Beyerdynamics vai analogs | 4 |
| 7. | Galvas mikrofoni | Digitāls radio spektra analizators minimums no 200Mhz - 1,4Ghz. Sistēmai jābūt savienojamai ar programmatūru spektra skenēšanai un monitorēšanai. Shure, Sennheiser vai analogs | 1 |
| 8. | Dinamiskais instrumentu mikrofons | Dinamiskais instrumentu mikrofons ar frekvenču diapazonu minimums 50Hz-15Khz | 4 |
| 9. | Vokālais mikrofons | Kondensatora tipa vokālais mikrofons ar frekvenču diapazonu minimums 30Hz-20Khz | 8 |
| 10. | Kondensatora tipa instrumentu mikrofons | Kondensatora tipa instrumentu mikrofons ar frekvenču diapazonu minimums 30Hz-20Khz | 4 |
| 11. | Līniju transformators | Aktīvais līnijas transformators. BSS, KT vai analogs | 4 |
| 12. | Mikrofona statīvs augstais | Mikrofona statīvs augstais. K&M vai analogs | 16 |
| 13. | Mikrofona statīvs zemais | Mikrofona statīvs zemais. K&M vai analogs | 2 |
| 14. | Skandu statīvs | Skandu statīvs 3m. K&M, vai analogs | 4 |
| 15. | Skaņu operators | Profesionāls un pieredzējis skaņu operators | 1 |
| 16. | Skaņu tehniķis | Profesionāls un pieredzējis skaņu tehniķis | 2 |
| **GAISMU TEHNIKA** | | | |
| 17. | Gaismu vadības pults | Gaismu vadības pults 200x512gb DMX (200 universe) 4x tīkla izejas Ethercon 3 USB MIDI in/out LTC in/out Audio in 3d vizualizācija HD player for pixel mapping 200 universe un iespēju slēgt vairākas iekārtas vienotā tīklā | 1 |
| 18. | DMX spliteris | DMX spliteris 6 kanālu | 2 |
| 19. | Inteliģentie prožektori | Spot tipa inteliģentais prožektors ar minimums 1200W lampu ar CMY krāsu jaukšanas sistēmu un lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 10-40 grādiem | 16 |
| 20. | Prožektori | LED panelis, 96x10W RGBW diodes, 12 pixel grupas | 12 |
| 21. | Ventilators | Ventilators ar DMX vadību | 1 |
| 22. | Dūmu sistēma | Hazer tipa eļļas ģenerators 0.8kw vadāms ar DMX signālu | 1 |
| 23. | Gaismu operators | Profesionāls un pieredzējis gaismu operators | 1 |
| 24. | Gaismas tehniķis | Profesionāls un pieredzējis gaismu tehniķis | 2 |
| **SKATUVE UN TĀS APRĪKOJUMS UN UZSTĀDĪŠANA** | | | |
| 25. | Skatuves drapērija | 30m x 9m melna skatuves drapērija ar stiprinājumiem | 1 |
| 26. | Skatuves tehniķis | Profesionāls un pieredzējis skatuves tehniķis | 2 |

Pasūtītājam ir tiesībās, ņemot vērā COVID-19 epidēmijas vai ar to saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu un/vai valsts pārvaldes iestāžu rīkojumu t.sk. Pasūtītāja rīkojumu dēļ, mainīt norises datumus. Izpildītājam nav tiesību šajā sakarā celt pretenzijas pret Pasūtītāju, piemērot līgumsodu vai citas sankcijas.