

###### Saulkrastu novada pašvaldība

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160

tālrunis 67951250,e-pasts: [pasts@saulkrasti.lv](mailto:pasts@saulkrasti.lv)

**Saulkrastos**

28.02.2024.

**TIRGUS IZPĒTE**

**PASKAIDROJUMA RAKSTA IZSTRĀDE UN IZBŪVE OBJEKTAM “****APGAISMOJUMA TĪKLA BŪVNIECĪBA UN VIDEONOVĒROŠANAS UZSTĀDĪŠANA MEŽAPARKA ROTAĻU LAUKUMĀ SAULKRASTOS”**

**Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums:** | Saulkrastu novada pašvaldība |
| **Juridiskā adrese** | Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 |
| **Reģistrācijas numurs** | LV 90000068680 |
| **Telefona numurs** | **+**371 67951250 |
| **e-pasta adrese** | pasts@saulkrasti.lv |
| **Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un dokumentāciju** | Par Tirgus izpētes noteikumiem- Attīstības nodaļas projektu vadītājs Rondijs Vinķelis, T. 25589284, e-pasts: [rondijs.vinkelis@saulkrasti.lv](mailto:rondijs.vinkelis@saulkrasti.lv)  Par tehnisko specifikāciju - Tehniskais projektu vadītājs Dāvis Kanders,T. 27859707, [davis.kanders@saulkrasti.lv](mailto:davis.kanders@saulkrasti.lv) |

1. **Tirgus izpētes priekšmets:**

Paskaidrojuma raksta izstrāde un izbūve objektam “Apgaismojuma tīkla būvniecība un videonovērošanas uzstādīšana Mežaparka rotaļu laukumā Saulkrastos” saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem un tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu.

1. **Līguma izpildes termiņš:**
   1. Būvniecības ieceres dokumentācija (paskaidrojuma raksts) jāizstrādā un jāsaskaņo ne ilgāk kā 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, ieskaitot Būvvaldes atzīmes izdarīšana būvniecības ieceres dokumentācijā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
   2. Būvdarbi jāpaveic (objekts pieņemts ekspluatācijā) 3 (trīs) mēnešu laikā no atzīmes izdarīšanas būvniecības ieceres dokumentācijā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, ja tāds iestāsies).
2. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:**

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2024. gada 6. martam, plkst. 12:00 nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi – rondijs.vinkelis@saulkrasti.lv vai iesniedz personīgi Raiņa ielā 8, Saulkrastos vai atsūta pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160.

1. **Apmaksas nosacījumi**

Maksājums par pakalpojumu paskaidrojuma raksta izstrādi tiek veikts pēc dokumentācijas izstrādes, un saskaņošanas atbildīgajās institūcijās, tai skaitā Saulkrastu pašvaldības būvvaldē, Maksājums par būvdarbiem tiek veikts pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā akta saņemšanas saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

1. **Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Prasības pretendentam (pārbaudāmā informācija)** | **Iesniedzamie dokumenti** |
| 5.1. | Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām | Reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv) |
| 5.2. | Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | Pretendenta, kas reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs publiskajā datu bāzē mājaslapā [www.bis.gov.lv](http://www.bis.gov.lv). |
| **Kvalifikācijas prasības** | | |
| 5.3. | Pretendenta pieredze  Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) vai īsākā periodā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, ir realizējis vismaz 1 (vienu) ielu apgaismojuma izbūves/pārbūves paskaidrojuma raksta/būvprojekta izstrādi un būvniecību\*  \*Pieredze var tikt pierādīta vairāku līgumu ietvaros (piem. viens līgums par projekta izstrādi un otrs līgums par būvdarbu veikšanu) | Pretendents iesniedz pieredzes aprakstu saskaņā ar Nolikuma pielikumā pievienoto veidni (pielikums Nr. 3), kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 5.3. punktā izvirzītajai prasībai, pievienojot Būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījuma izpildi. |
| 5.4. | Pretendentam līguma izpildē jānodrošina:   1. Būvprojekta vadītājs,    1. Kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts “Elektroietaišu projektēšanā ar spriegumu līdz 1kV”    2. Kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. gadā un 2024. gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) vai īsākā periodā, ņemot vērā Pretendenta speciālista darbības laiku, ir vadījis vismaz 1 (vienu) būvprojekta vai tās sadaļas/ paskaidrojuma raksta izstrādi, kur tika izstrādāts publiskās ārtelpas apgaismojuma (izbūve/jaunbūve/pārbūve) projektēšana) \*.   \*ir veikta atzīme būvatļaujā /paskaidrojumu rakstā par projektēšanas nosacījumu izpildi.   1. Būvdarbu vadītājs,    1. kuram ir spēkā esošs sertifikāts “Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana ar spriegumu līdz 1kV”    2. kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir vadījis vismaz 1 (viena) līguma izpildi, kur līguma ietvaros tika veikti publiskas ārtelpas apgaismojuma būvdarbi (izbūve/jaunbūve/ pārbūve), un kuri ir pabeigti atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem. | Pretendents iesniedz:  Būvprojekta vadītāja pieredzes aprakstu (pielikums Nr. 4), kas apliecina būvdarbu vadīšanas pieredzi 5.4. A punkta prasībām atbilstošajā objektā, pievienojot būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi\*;  Būvdarbu vadītāja pieredzes aprakstu (pielikums Nr. 4), kas apliecina būvdarbu vadīšanas pieredzi 5.4. B punkta prasībām atbilstošajā objektā, pievienojot būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi\*;  \*Pasūtītājs pārbauda sertificētā speciālista profesionālo kvalifikāciju Būvniecības informācijas sistēmā  https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist\_certificates |
| **Finanšu piedāvājums** | | |
| 5.5. | Pretendenta piedāvātā cena, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma darbu izpildi pilnā apmērā. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām. | Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2),  Cenu norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norāda PVN, kā arī summu, ieskaitot PVN par katru objektu atsevišķi |
| **Tehniskais piedāvājums** | | |
| 5.6. | Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām. | Pretendents iesniedz parakstītu tehnisko piedāvājumu – darba uzdevumu (pielikums Nr. 5). |
| **Apliecinājums** | | |
| 5.7. | Pretendents darbojas neatkarīgi no konkurentiem, tam nav saistību, intereses vai saziņas attiecībā uz pārējo pretendentu cenām, to aprēķinu, piedāvājuma kvalitāti, u.tml. | Pretendents iesniedz parakstītu apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (pielikums Nr.6). |

1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs**
   1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums atbilst visām tirgus izpētes noteikumu prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu.
   2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas tiesības nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.
2. **Pielikumi:**
   1. Pieteikums tirgus izpētei (1.pielikums);
   2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums);
   3. Pretendenta pieredzes apraksts (3.pielikums);
   4. Piesaistīto speciālistu saraksts (4.pielikums);
   5. Tehniskā specifikācija – darba uzdevums (5.pielikums);
   6. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (6. pielikums).

***Pielikums nr. 1***

**PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**PASKAIDROJUMA RAKSTA IZSTRĀDE UN IZBŪVE OBJEKTAM “APGAISMOJUMA TĪKLA BŪVNIECĪBA UN VIDEONOVĒROŠANAS UZSTĀDĪŠANA MEŽAPARKA ROTAĻU LAUKUMĀ SAULKRASTOS”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | | | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  | | |
| Reģistrācijas numurs: | |  | | |
| Juridiskā adrese: | |  | | |
| Pasta adrese: | |  | | |
| Tālrunis: | |  |  |  |
| E-pasta adrese: | |  | | |
| Vispārējā interneta adrese: | |  | | |
|  | | | | |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu** | | | | |
| Vārds, uzvārds: |  | | | |
| Ieņemamais amats: |  | | | |
| Tālrunis: |  | |  |  |
| E-pasta adrese: |  | | | |

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem, darbu veikšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

***Pielikums Nr. 2***

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Iepazinušies ar tirgus izpētes PASKAIDROJUMA RAKSTA IZSTRĀDE UN IZBŪVE OBJEKTAM “APGAISMOJUMA TĪKLA BŪVNIECĪBA UN VIDEONOVĒROŠANAS UZSTĀDĪŠANA MEŽAPARKA ROTAĻU LAUKUMĀ SAULKRASTOS” noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar minētās tirgus izpētes prasībām par kopējo līgumcenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tirgus izpētes priekšmeta nosaukums** | **Cena,**  **EUR bez PVN** | **PVN** | **Kopējā cena,**  **EUR ar PVN** |
| Paskaidrojuma raksta izstrāde |  |  |  |
| Būvdarbi |  |  |  |
| **Projektēšana un Būvdarbi**  **KOPĀ:** |  |  |  |

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šajā tirgus izpētē.

|  |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

***Pielikums Nr. 3***

**PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Pakalpojuma izpildes termiņi**  **(*dd.mm.gggg.-dd.mm.gggg*.)** | **Darbu apraksts atbilstoši 6.3. punkta prasībai** | **Pasūtītāja\* nosaukums adrese, kontaktpersona,**  **tālruņa Nr.** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

\*Pretendents klāt pievieno attiecīgu dokumentu kopijas atbilstoši Nolikuma 6.3.punkta prasībām.

\*\*Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt (nesaskaņojot ar pretendentu), sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

***Pielikums Nr. 4***

**Pretendenta PIESAISTĪTO speciālistu saraksts**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.**  **k.** | **Vārds, Uzvārds,** | **Līguma izpildē piedāvātā pozīcija** | **Sertifikāta (alternatīva dokumenta) Nr. un derīguma termiņš** | **Projekta nosaukums,**  **Darbu apraksts atbilstoši 6.4. punkta prasībai , īstenošanas laiks** | **Pasūtītāja nosaukums** |
| **1.** |  | Būvprojekta vadītājs |  |  |  |
| **2.** |  | Būvdarbu vadītājs |  |  |  |

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

***Pielikums Nr. 5***

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS**

**PASKAIDROJUMA RAKSTA IZSTRĀDE UN IZBŪVE OBJEKTAM “APGAISMOJUMA TĪKLA BŪVNIECĪBA UN VIDEONOVĒROŠANAS UZSTĀDĪŠANA MEŽAPARKA ROTAĻU LAUKUMĀ SAULKRASTOS”**

| **1** | **2** | **3** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objekta nosaukums | Apgaismojuma tīkla būvniecība un videonovērošanas uzstādīšana Meža parka rotaļu laukumā, Saulkrastos |
| 2. | Objekta adrese | Neibādes iela 2, Saulkrasti, LV-2160 |
| 3. | Zemes vienības kadastra Nr. | 8013 002 0070  8013 002 0069 |
| 4. | Zemes vienības īpašnieks | Saulkrastu novada pašvaldība |
| 5. | Pasūtītājs | Saulkrastu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000068680,  Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160 |
| 6. | Būves plānotais galvenais  izmantošanas veids | 24200401 - Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām |
| 7. | Būvju iedalījums grupā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 500 | I grupa |
| 8. | Būvniecības veids saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 | Jauna būvniecība |
| 9. | Būves parametri | ~ 170 m |
| 10. | Būvniecības kārtas | Viena |
| 11. | Būvniecības ieceres iesnieguma veids | Paskaidrojuma raksts |
| 12. | Esošās situācijas apraksts | Norādītajam Meža parka rotaļu laukumam nav izbūvēts apgaismojums un videonovērošanas sistēma |
| 13. | Uzdevumam  pievienotie dokumenti | 1. Projektēšanas robežās veicamo darbu plāns; 2. Būvdarbu apjomi (.xls); |
|  |  |  |
| 14. | Izpildītāja pamatuzdevumi | Izpildītāja darba uzdevums ir:   1. izstrādāt Paskaidrojuma rakstu “Apgaismojuma tīkla būvniecība un videonovērošanas uzstādīšana Meža parka rotaļu laukumā, Saulkrastos”; 2. veikt visus būvniecības darbus saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceri;   Būvniecības iecerē paredzēt:   * Veikt visus nepieciešamos priekšizpētes un inženiertehniskās izpētes darbus, tai skaitā:   + TI – topogrāfiskā izpēte;   + FF – fotofiksācijas; * Iekļaut būvdarbus, kas nepieciešami, lai būvi varētu ekspluatēt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām;   Tehniskās dokumentācijas izstrādei nepieciešamās izpētes Izpildītājs veic tādā apjomā, lai var pārliecināties un uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību;  Īpašuma apliecinošus dokumentus izsniedz Pasūtītājs;  Būvniecības ieceres iesniegumā paredzēt iekļaut būvdarbus, kas nepieciešami, lai būvi varētu ekspluatēt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām; |
| 15. | Projektēšanas robežās paredzamie pasākumi un prasības | 1. Apgaismojuma tīkla izbūve:    1. Apgaismojuma tīkla barošanu izbūvēt no esošā apgaismojuma staba Svētku ielā;    2. izbūvēt cinkotus 6 m garus metāla balstus ar lūku, betona pamatni, atbilstoša tipa konsoli, prožektora tipa LED gaismekļiem;    3. Apgaismojuma balstiem paredzēt zemējumu Rz=<30omi;    4. Šķērsojot esošās komunikācijas veikt šurfēšanu;    5. Būvdarbus veikt ielu sarkanajās līnijās un Pašvaldībai piederošo zemes vienību robežās;    6. Apgaismojumu paredzēt ekvivalentu gaismekļiem Neibādes ielā;    7. Gaismas avota tips - LED (gaismas diodes), gaismas krāsas temperatūra 4000 K;    8. Gaismekļa korpusa izpildījums - Liets augstspiediena alumīnija sakausējums, krāsots;    9. Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā IP66;    10. Triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā IK08;    11. Gaismekļa svars, ne lielāks kā 8 kg;    12. Darba temperatūras diapazons -30°C - +50°C;    13. Gaismekļa sākotnējā efektivitāte, ne mazāka kā 100 Lm/W;    14. Gaismekļa sistēmas jauda kalpošanas laika sākumā ne mazāk kā 90% no gaismekļa jaudas kalpošanas laika beigās;    15. Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā 100 000h ( pie Ta 25C);    16. Gaismekļa barošanas bloka atteikuma iespējamība ne vairāk kā 10% pēc 100 000 h;    17. Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais 220 ÷ 240V;    18. Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas - ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos;    19. Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas;    20. Gaismekļa vadības iekārtas aizsardzības klase IP20 vai augstāka;    21. Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši ISO9001 prasībām;    22. Gaismekļiem jābūt ar CE un ENEC marķējumu;    23. Gaismekļa izgatavošanas gads ne agrāk kā 2023;    24. Gaismekļa garantijas laiks vismaz 5 (pieci) gadi; 2. Videonovērošanas sistēmas izbūve:    1. Elektroapgādes pieslēgumu projektēt no esošās elektrosadales Svētku ielā. Pie jauna automātaslēdža pieslēgt divas jaunas rozetes, kas ievietotas jaunā metāla virsapmetuma sadales kastē (IP66);    2. Nepieciešams piegādāt, uzstādīt un nokonfigurēt:       1. 3 IP video kameras;       2. 1 UPS iekārtu;       3. Virsapmetuma sadales kaste (IP66) priekš POE switch un UPS iekārtas;       4. POE switch ar vismaz 8 PoE portiem;    3. Kameras nepieciešams uzstādīt 1. pielikuma plānā norādītajās vietās, kas apzīmētas ar cipariem no 1 – 2. Kameru uzstādīšanas augstums, ne mazāk kā 5 metri no zemes līmeņa. Kameras paredzēts uzstādīt apgaismes stabos divās vietās.    4. Kameras caur jaunu CAT5e interneta kabeli, kas ievietots jaunā aizsargcaurulē d=75mm (450N, 3.klase), pieslēgt esošajā sadales skapī Neibādes un Svētku ielas krustojumā Saulkrastos, kas kartē apzīmēts ar SS1. Kameras savienot ar PoE switch izmantojot Cat5e UTP kabeli. Kameru interneta tīkla protokolu ieslēgt DHCP. Login un paroli norāda pasūtītājs;    5. Neibādes ielu šķērsot caur esošu rezerves aizsargcauruli d=110mm Neibādes un Svētku ielas krustojumā;    6. Kameru stiprinājumu pie apgaismojuma stabiem veidot estētisku, neatstājot redzamus kabeļus;    7. POE switch nepieciešams pieslēgt pie UPS.    8. POE switch un UPS nepieciešams uzstādīt slēgtā skapī esošajā sadales skapī pie rotaļu laukuma Svētku ielā, kas kartē apzīmēts ar SS2.    9. **POE Switch** prasības:       1. jābūt ar vismaz 8 PoE standarta portiem;       2. jānodrošina līdz 300 metru PoE darbība;       3. darba temperatūrās no -40 līdz +85 grādiem pēc celsija.    10. **Video kameru** prasības:        1. vismaz 8MP izšķirtspēju;        2. jāatbalsta [vismaz 3840 x 2160](https://www.1a.lv/c/datoru-komponentes-tikla-produkti/tikla-produkti-ar-vadiem/noverosanas-ip-kameras/2wa?f=nc2) rezolūcija ar 20 kadriem sekundē;        3. vismaz IP67 aizsardzības līmenis;        4. gaismas sensitivitāte ne lielākai par 0,003 lux, WDR vismaz 120db, apgaismojuma attālums vismaz 30m;        5. jāatbalsta microSD kartes ar ietilpību vismaz 256 GB;        6. jābūt savienojamam ar IVMS-4200;        7. jābūt savienojamam ar NVR HikVision videoreģistratora iekārtu DS-96128NI-I24/H;        8. jānodrošina vismaz H.265+, H.265, H.264+, H.264 kodējums;        9. jānodrošina līnijas šķersošanas funkcija;        10. barošanai ar 12VDC un PoE (802.3af).    11. **UPS** nepārtrauktās barošanas bloka prasības:        1. kapacitāte = 600VA / 360W;        2. svars ne lielāks kā 6kg;        3. skaņas līmenis ne lielāks kā 45db;        4. tukšas baterijas uzlādi līdz 90% jānodrošina ne vairāk kā 6 stundās.   Paredzēt būvlaukuma teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbiem. |
| 16. | Projektēšanas galvenie kritēriji | 1. arhitektūras kvalitāte; 2. funkcionalitāte; 3. ilgtspējības pasākumi, ieskaitot energoefektivitāti; 4. drošība; 5. tehnoloģijas un produktivitāte; 6. izmaksu efektivitāte; |
| 17. | Būvniecības ieceres iesniegumā paredzēt sekojošu prasību izpildi | 1. Pēc līguma noslēgšanas Projektētājs izstrādā projekta risinājumus un saskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt principiālo projekta risinājumu vizualizāciju pdf formātā. Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, sagatavot Paskaidrojuma rakstu. 2. Pieprasīt visus nepieciešamos tehniskos noteikumus, ņemt vērā tehniskajos un īpašajos noteikumos minētos nosacījumus. 3. Saskaņot Paskaidrojuma rakstu ar ieinteresētajām institūcijām. 4. Paskaidrojuma rakstu izstrādā atbilstoši labai profesionālajai praksei tādā apjomā, lai ir iespējams noteikt būves atbilstību normatīvajiem aktiem un citām izvirzītajām prasībām, aprēķināt būvizmaksas ar lokālajām tāmēm, nodrošināt būvdarbu veicējam pietiekamu informāciju būvdarbu veikšanai. 5. Projektā jāiekļauj būvlaukuma teritorijas sakārtošana pēc būvdarbiem. 6. Paskaidrojuma rakstā ietver ekonomisko daļu. 7. Pēc paskaidrojuma raksta izstrādes, Būvvaldē saņemt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu. |
| 18. | Būvniecības ieceres iesnieguma sastāvs | Būvniecības ieceres iesnieguma sastāvs un rasējumi atbilstoši 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 545, “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana".  Pasūtītājam nododami:   1. Paskaidrojuma raksts elektroniskā formā BIS sistēmā. 2. Paskaidrojuma raksts elektroniskā formā (.pdf, .doc, .xls, .dwg) pēc pieprasījuma ierakstīts elektroniskā datu nesējā. 3. Pēc saskaņošanas BIS sistēmā, izdrukāti komplekti – 1 (vienā) eksemplārā, lapas sanumurētas, cauršūtas, noformētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un Projektētāja apliecinājums, ka kopija atbilst digitālajam oriģinālam. 4. Būvizmaksu tāme – 1 (vienā) eksemplārā, lapas sanumurētas, cauršūtas, noformētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Projektam pievieno būvniecības tāmes, atbilstoši LBN un aktuālajām 2024.gada būvniecības izmaksām. Izmaksu aprēķins (tāme) noformējams atbilstoši 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām. |
| 19. | Prasības projektēšanas sapulcēm | Projektēšanas darbu laikā ne retāk kā reizi divās nedēļās notiek projektēšanas darbu sapulce, ko vada Izpildītāja pārstāvis. Projektēšanas sapulces laikā uzņēmējs ziņo par darbu progresu, izklāsta neskaidros jautājumus, informē Pasūtītāju par turpmākajām darbībām, iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai gatavos projekta materiālus. 3 (trīs) darba dienu laikā Izpildītājs sagatavo sanāksmes protokolu.  Būvprojekta materiālus iesniegt .pdf formātā jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasījis Pasūtītājs, un veikt korekcijas pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. |
| 20. | Būvniecības ieceres realizācijas termiņi | * Izpildītājam, ne vēlāk kā **3 (trīs) mēnešu** laikā no līguma noslēgšanas, jānodod pasūtītājam Būvprojekta tehniskā dokumentācija ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu; * Izpildītājam, ne vēlāk kā **6 (sešu) mēnešu** laikā no līguma noslēgšanas, jārealizē darbi atbilstoši būvniecības ieceres tehniskajai dokumentācija, tajā skaitā būvdarbu nodošana un dokumentu sakārtošana, t.i. līdz būve nodota ekspluatācijā (atzinumu, saskaņojumu saņemšanai un būvvaldes akcepta saņemšanai par pieņemšanu ekspluatācijā). * Jebkuras novirzes no termiņa saskaņot ar Pasūtītāju. * Būvdarbu garantijas laiks – **60 mēneši** no būves pieņemšanas ekspluatācijā. |

Saulkrastu novada pašvaldības Dāvis Kanders

Tehniskais projektu vadītājs


Tehniskās specifikācijas “Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvniecība objektam

“Apgaismojuma tīkla būvniecība un videonovērošanas uzstādīšana

Meža parka rotaļu laukumā, Saulkrastos””

Pielikums Nr.1

Projektēšanas robežās veicamo darbu plāns



**Pieņemtie apzīmējumi**

Jaunizbūvējamie elektrības un interneta kabeļi;

SS1 Sadales skapis Neibādes un Svētku ielas krustojumā;

SS2 Sadales skapis pie rotaļu laukuma Svētku ielā;

AS Esošais apgaismes stabs jaunā apgaismojuma pieslēgšanai;

1. Jaunizbūvējamais apgaismes stabs ar vienu videonovērošanas kameru;

2. Jaunizbūvējamais apgaismes stabs ar divām videonovērošanas kamerām;

***Pielikums nr. 6***

**APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU**

**PASKAIDROJUMA RAKSTA IZSTRĀDE UN IZBŪVE OBJEKTAM “APGAISMOJUMA TĪKLA BŪVNIECĪBA UN VIDEONOVĒROŠANAS UZSTĀDĪŠANA MEŽAPARKA ROTAĻU LAUKUMĀ SAULKRASTOS”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |

1. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
   1. cenām;
   2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
   3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);
   4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
   5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
2. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
3. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-1)